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CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV



Circuit de curent alternativ = circuit electric alimentat cu tensiune electromotoare alternativa.


Rezistorul în curent alternativ

Consideram un circuit de curent alternativ cu un rezistor de rezistenta R la bornele caruia se aplica tensiunea alternativa  u(t).
u(t) = Um sinωt 
Caderea de tensiune va fi



La bornele rezistentei, tensiunea si intensitatea c.a trec simultan prin valori nule si maxime deci sunt in faza.
Concluzie:
    - Rezistorul nu produce defazaj intre curentul stabilit prin el si tensiunea aplic
Condensator electric = sistem de 2 conductoare vecine( armaturi) , separate printr-un mediu izolator. Ele sunt dispozitive de stocare a sarcinii electrice.

Capacitatea C a unui condensator e marimea fizica scalara definita de relatia  




q = sarcina electrica de pe armatura condesatorului 
U = tensiunea la bornele condensatorului

Condensator plan = condensator in care cele 2 armaturi sunt placi plane, paralele




ε = permitivitatea relativa a mediului izolator
S = aria suprafetei comune a armaturilor
d = distanta dintre armaturi 

Condensatorul în curent alternativ

Consideram un circuit de curent alternativ cu un condensator ideal (cu R si L neglijabile) de capacitate C

Obs.- Daca la borne se aplica o tensiune
   -continua -curentul nu circula (circuitul este intrerupt de dielectricul dintre armaturile condensatorului), C deschide circuitul
   -altenativa -curentul circula – C inchide circuitul de c.a


Explicatie- cand U aplicata la borne creste, C se incarca iar cand tensiunea scade, C se descarca 
Sa consideram ca la borne se aplica o tensiune alternativa


Unde intensitatea max



Comparand i(t) cu u(t) – intr-un circ. de c.a. In care e un C ideal , I este in avans de faza cu π/2fata de tensiune.
Prezenta C in circ.de c.a. Introduce o rezistenta aparenta = reactanta capacitiva  Xc 



Bobina în curent alternativ

Un circuit ce contine o bobina ideala(cu R si C neglijabile) de inductanta L. La bornele ei se aplica o tensiune alternativa.Circuitul e parcurs de un curent de intensitate 



Curentul genereaza un camp magnetic variabil, in bobina se genereaza prin autoinductie o t.e.m   e = 






Fiind o bobina ideala (R=0) , e(t) este egala si opusa tensiunii aplicate la bornele circ.  u(t) = -e(t) 


care se poate rescrie 



Tensiunea maxima  Um  este    



Comparand i(t) cu u(t) – intr-un circ. de c.a. in care e o bobina ideala , U este in avans de faza cu π/2 fata de  I
Prezenta bobinei  in circ.de c.a. Introduce o rezistenta aparenta = reactanta inductiva  XL 
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