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          pH-ul reprezintă logaritmul zecimal cu semn schimbat al concentrației ionilor de hidrogen dintr-o soluție, indicând caracterul acid sau bazic al acesteia. Prin noțiunea de pH se exprimă cantitativ aciditatea (sau bazicitatea) unei substanțe, pe baza concentrației ionilor numiți hidroniu H3O+. Pentru soluțiile foarte diluate se consideră că pH-ul nu mai este egal cu concentrația hidroniului, ci cu concentrația molară a soluției.
          Semnificatia si masurarea pH-ului ocupa un loc important in numeroase domenii practice si stiintifice: in analiza chimica, in controlul sireglarea proceselor tehnologice, in studierea echilibrelor chimice, etc.Fiecare este familiarizat cu termenul de valoare a pH-ului de laploile acide sau de la balanta pH-ului din cosmetice.Cateva exemple: raurile sau lacurile care sunt prea acide nu suntpropice vietii animale sau vegetale; apa potabila care este prea acidaeste nesanatoasa si totodata corodeaza tevile de transport ale apei; si, insfarsit, valoarea pH-ului este un factor decisiv pentru o mare varietate deprocese din industria chimica, de la obtinerea plasticului pana ladesulfurizarea gazului.Masurarea pH-ului se poate realiza fie prin metodeelectromagnetice, care se bazeaza pe diferenta de potential care apareintr-o solutie care contine ionii sai si solutia respectiva, diferenta depotential care depinde de concentratia acestor ionii si temperatura; sauprin metoda curenta, metoda ce se bazeaza pe definitia operationala. Elementul propriu-zis cu care se realizeaza masurarea se numesteelectrod si este de fapt traductorul de pH. Electrozii folositi in masurareapH-ului sunt de doua tipuri, electrozi indicatori ai activitatii ionilor dehidrogen si electrozi de referinta.
          Notiunea de pH a fost introdusa de Sorensen in anul 1909 sub denumirea de exponent de hidrogen si a devenit familiara tuturor specialistilor chimisti si biochimisti, semnificatia ei ramanand insa si in prezent un subiect controversat.             Datorita unor inconveniente de ordin experimental al metodelor de determinare al pH-ului, s-a cazut de acord ca notiunea de pH sa fie definita pur experimental, in functie de metoda de masurare.Diversitatea metodelor de determinare a pH-ului si alegerea, dintre acestea, a celei mai adecvate, in functie de domeniul de lucru si de scopul urmarit, pun de asemenea la incercare pe experimentator si pe chimist.           In multe procese de productie se folosesc solutii de apa din diferite substante care au o reactie neutra, acida sau alcalina. Gradul de aciditate sau alcalinitate a acestor solutii se caracterizeaza prin marimea curentului numit indicator de concentratie activa a ionilor de hidrogen, notat pH.Pentru apa pura, la temperatura de 25 de grade.
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